
Znak postępowania: 271.2.1.2026                                              

Dobroń, dnia 14.01.2026
Zapytanie ofertowe

Zamawiający 

Gmina Dobroń

ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

43 677 21 30; sekretariat@dobron.ug.gov.pl
zaprasza do złożenia ofert na:  
 „Dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg na terenie Gminy Dobroń”
1. Przedmiot zamówienia: usługi / dostawy / roboty budowlane *

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw na utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w ilości około 1500 ton.
2) Przewidywany zakres dostawy:
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa kamiennego łamanego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kruszyw granitowych w ilości około 1500 ton własnym transportem o następujących frakcjach:   

- 31,5 – 63 mm w ilości około 200 ton kruszywo granitowe, 
            - 0 – 31,5 mm w ilości około 1300 ton kruszywa granitowego.
b) Dopuszcza się tolerancje w uziarnieniu kruszywa w przedziale +/- 5 mm. 
c) Zawartość frakcji „0” w masie dostarczonego kruszywa nie może przekraczać 15 %, w przypadku przekroczenia w/w wartości, dostawa nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego. Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego kosztami transportu. 
d) Kruszywo zostanie przeznaczone do wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dobroń. 
e) Kruszywo powinno być jednorodne, suche, bez domieszek gliny, iłów oraz materiałów metalowych typu gwoździe, druty ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładających się zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.). 
f) Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm PN-EN 13242 PN-EN- 13043, PN-EN-13450 dla tego rodzaju kruszywa. Dostarczane kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych kruszywa oznakowaną znakiem CE, co wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie drogowym. 

g) Przed zawarciem umowy wybrany oferent przekaże Zamawiającemu próbki proponowanego do dostawy kruszywa.

h) Zamawiający na bieżąco będzie określał swoje zapotrzebowanie na kruszywo. Wykonawca dostarczy zamówiony materiał w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w którym będzie podany termin wykonania, ilość i frakcja materiału drogowego oraz miejsce jego dostarczenia.
i) Materiał należy dostarczać w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, umożliwiającymi rozciąganie kruszywa po drogach. Odbiór dostawy odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek – piątek 700-1800. W uzasadnionych przypadkach odbiór kruszywa może odbywać się po godzinach pracy Urzędu Gminy Dobroń. Zamawiający dopuszcza telefoniczne zlecenie Wykonawcy dostawy partii kruszywa. 
j) Każdorazowy odbiór materiału dokumentowany będzie przekazaniem dowodu dostawy/zakupu kruszywa przez Wykonawcę. Wykonawca na dostawę danej części zamówienia przekaże dowód WZ wraz z wydrukiem wagowym, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy w całym okresie trwania umowy. Koszty drugiego ważenia pokrywa Zamawiający.
k) Potwierdzenia odbioru materiału będzie dokonywała osoba upoważniona przez Zamawiającego. 
l) Podane wyżej ilości są orientacyjne i te mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o +/- 5 %.
3. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
44 11 31 40-8 – kamień drogowy
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 5 miesięcy.

Wykonawca sukcesywnie będzie dostarczał kruszywo własnym transportem na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Okres gwarancji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebadania dostarczonej partii materiału. W przypadka, gdy dostarczone kruszywo nie spełni przedłożonych w ofercie parametrów, Wykonawca pokryje koszt wykonania badań oraz bezpłatnie wymieni partię materiału niespełniającego wymaganych parametrów.  
6.  Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
a) Udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia (referencje, poświadczenie należytego wykonania umowy itp.). 

b) Udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (oświadczenie).

c) Udokumentowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zlecenia (oświadczenie).

d) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości czy deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi materiałów użytych do budowy dróg, kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242 PN-EN- 13043, PN-EN-13450.
7. Opis przygotowania oferty:

Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Ogłoszenia.

2) Na ofertę składają się:

a)  formularz oferty;

b) dokumenty i oświadczenia prawem przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia 
c)  pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną.

4) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że mają one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

5) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która m.in. otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób o których mowa wyżej. Podpis winien być opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika.

8. Miejsce i termin złożenia oferty: 
1) Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2026 r. do godziny 1000 w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, pokój nr 1 – sekretariat lub na skrzynkę elektroniczną:  sekretariat@dobron.ug.gov.pl
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 stycznia 2025 r. godzina 1015 w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
9. Warunki płatności; faktura przelew z odroczonym terminem płatności wskazanym w ofercie. 
10.   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest:
 Tomasz Ignaczak Nr tel. 506 138 228, e-mail tomasz.ignaczak@dobron.ug.gov.pl
11.   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, załącznik „klauzula informacyjna RODO”.
                                                                                               ……………………………………..

                                                                                (podpis i pieczątka zamawiającego 

                                                                                      lub osoby upoważnionej)

Załącznik :

Formularz oferty

 Projekt Umowy 
Opracował: 

Tomasz Ignaczak
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