Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Znak postępowania: 271.2.6.2026                                       

Dobroń, dnia 08.07.2026 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
1. Zamawiający 
Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń
43/ 677 21 30; sekretariat@dobron.ug.gov.pl 

ogłasza przetarg publiczny na zadanie pn.
EkoSkwer Dobroń
2. Przedmiot zamówienia: usługi / dostawy / roboty budowlane *
3. Opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenu w obrębie budynku Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9 i 11 dz. nr 241/1, 241/2 polegające na zagospodarowaniu terenu przy budynku Urzędu Gminy i budynku komunalnym, obejmującym obecnie utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej, pustą ścianę budynku oraz fragment nieużytkowanego ogródka. Przestrzeń ta zostanie przekształcona w funkcjonalną 
i estetyczną strefę zieloną, przyjazną dla mieszkańców i środowiska.
W ramach inwestycji zaplanowano:
· Zagospodarowanie przestrzeni zielonej poprzez nasadzenia:
· 140 szt. krzewów liściastych (dobranych pod względem odporności na suszę 
i funkcję retencyjną),
· 25 szt./ m² ( 30 m²) bylin wieloletnich (preferencyjnie gatunki miododajne 
i rodzime, wspierające lokalne zapylacze).
· Zwiększenie retencji wód opadowych dzięki montażowi:
· 2 szt. zbiorników naziemnych na wodę deszczową o pojemności jeden 500 litrów i 2000 litrów (2m³)  – zbierających wodę z dachu budynku Urzędu Gminy i budynku komunalnego i umożliwiających jej wykorzystanie do podlewania zieleni.
· Zagospodarowanie ścian budynku poprzez:
· montaż zielonej ściany na konstrukcji betonowo-stalowej,
· wykonanie zielonej ściany na konstrukcji drewnianej z roślinnością pnącą 
i sezonową poprawiącą estetykę otoczenia, wpływającą  na jakość powietrza 
i ograniczą nagrzewanie ścian.
· Utworzenie miejsca odpoczynku i integracji społecznej poprzez:
· ustawienie 5 szt. ławek parkowych, które umożliwią mieszkańcom korzystanie 
z nowej przestrzeni w sposób rekreacyjny.
Przed przystapieniem do prac należy dokonać wizji lokalnej w terenie.
Zagospodarowanie terenu zgodnie z przedmiarem z uwzglednieniem robót towarzyszących powstałych w toku prowadzenia  prac. Zakres prac polega na usunieciu ogrodzenia z siatki stalowej z podmurówką, słupkami metalowymi i elementami niewidocznymi na powierzchni. Usunieciu zbędnej roślinności krzewów i drzew owocowych, przycięcie, pielęgnaja pozostałych drzew, przesadzenia 2 drzew w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 
Wyrównanie i wyprofilowanie terenu w sposób, by jak najwięcej wód opadowych pochłaniały nowe nasadzenia. Przygotowanie nawierzchi do komunikacji wykonane z kruszywa stablizowanego geokratą, zagęszczone mechanicznie  i jednocześnie przesiąkliwe,  to znaczy nie powodujące zastoisk wody. Wykonane nowe nawierzchnie muszą współgrać wysokościowo z istniejącymi miejscami parkingowymi. Zabezpieczenie ścian budynku komunalnego przed podsiąkaniem w wyniku zmiany profilu terenu  (izolacja pionowa). Usunięcie, demontaż schodów zabezpieczenie nawierzchni tarasu po usunięciu schodów, odtworzenie fragmentu balustrady (1,7 m2).  
Budowa pergoli z drewna kategorii konstrukcyjnej C24 – czterostronnie strugane 
z fazowanymi krawędziami suszone komorowo o wilgotności 15% ± 3%, impregnowane ciśnieniowo, pomalowane lakierobejcą kolor zgodnie z wyborem Zamawiającego. 
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo profile o ściance minimum 2 mm, siatka ocynkowana i malowana proszkowo przekrój drutu minimum 5 mm.
Ławki z oparciem długość całkowita: min. 175 cm, szerokość siedziska: ok. 35–40 cm.  materiały: siedzisko i oparcie: wykonane z drewna liściastego (np. dąb, jesion, robinia) lub iglastego (np. sosna impregnowana ciśnieniowo); deski szlifowane, zaokrąglone na krawędziach, zaimpregnowane i pomalowane lakierobejcą. Poręcze zintegrowane 
z siedziskiem lub montowane osobno; ergonomiczne, wygodne dla dzieci i dorosłych.  Konstrukcja nośna (nogi): stal ocynkowana i malowana proszkowo lub żeliwo; możliwość kotwienia do gruntu.
Montaż 2 sztuk koszy na śmieci. Kosz parkowy na odpady komunalne przeznaczony 
do przestrzeni publicznych: placów zabaw, parków, skwerów. Trwała, wandaloodporna konstrukcja z estetycznym wykończeniem drewnianym, dopasowana do ławek o pojemności: 35-50 litrów, wysokość całkowita: ok. 80–100 cm, wkład wewnętrzny: metalowy, ocynkowany wyjmowany.
Montaż 1 sztuki tablicy informacyjnej. 
Całość koncepcji musi wpisać się w  ideę tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększającej odporność terenu na skutki zmian klimatu, takie jak nadmiar wody opadowej czy wysokie temperatury. Projekt będzie jednocześnie pełnił funkcję użytkową, edukacyjną 
oraz ekologiczną.
4. Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 
03121100-6 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady.
39142000-9 Meble ogrodowe
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77300000-3 Usługi ogrodnicze
5. Termin wykonania zamówienia: 15 października 2026 r.
6. Okres gwarancji: * 3 lata.
7. [bookmark: _Hlk192840053]Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania spełnienia tych warunków:  
- złożenie oferty w formie pisemnej, w języku polskim, w wyznaczonym terminie;
- posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia;
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż 170.000,00 zł.
- Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty w dniu 14 lipca w godz.  10-13.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 5 ogłoszenia o zamówieniu publicznym należy przedłożyć
a) Formularz oferty zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik 
nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym dla wybranego zadania.
b) Dokumenty potwierdzające odpowiednie ubezpieczenia/e. wraz z poświadczeniem opłacenia świadczenia.
Dokumenty te mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Wymagania dotyczące wadium * ………………………………………………….….……..
10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy * ……….…….……
11. Termin związania ofertą: 
1) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym.
2) Na ofertę składają się:
a) Formularz oferty
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, osobiście lub pocztą. 
W przypadku składania oferty pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Gminy 
w Dobroniu.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksu lub drogą elektroniczną.
5) Oferta winna być złożona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 
W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że maja one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.
6) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7) Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie 
z danymi ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która m.in. otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób 
o których mowa wyżej. Podpis winien być opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika.
8) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu 
(np. koperta) opisanym nazwą zadania. 
13. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do: 20.07.2026 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń
14. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.07.2026 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.
15. Opis sposobu obliczenia ceny: 
1) Wykonawca wylicza cenę ofertową wg przewidywanego zakresu usług określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym – formularz ofertowy. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.
2) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena 100%.
17. [bookmark: _Hlk192840205]Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo projekt umowy: Termin zapłaty 14 dni płatne jednorazowo po wykonaniu zamówienia zadania.
18. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest: 
Tomasz Ignaczak, Kierownik GKiOŚ
Krzysztof Kaniecki, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
nr tel. 0-43 / 677 21 44, e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Załączniki:
Formularz oferty
Wizualizacja EkoSkwer Dobroń
Przedmiar


……………………………
        (podpis Kierownika Zamawiającego
       lub osoby upoważnionej)



* niepotrzebne skreślić
* w razie potrzeby dopuszcza się możliwość modyfikacji wzoru ogłoszenia o zamówieniu publicznym
